**件**

叶发改农经〔2025〕53号

关于叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化(二期)建设项目

实施方案的批复

叶城县依提木孔镇人民政府：

你单位报来的《关于叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化(二期)建设项目实施方案审批的申请》及县农业农村局《关于叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化(二期)建设项目实施方案的审查意见》（叶农字〔2025〕47号）均已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称：叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化(二期)建设项目

二、项目代码：2502-653126-20-01-380253

三、建设地点：叶城县依提木孔镇。

四、建设内容及规模：实施土地碎片化2750亩。

五、工程布置及设计

基本同意工程实施方案总体布置及设计内容。

1、土地平整工程：本工程土地平整共12个地块，共平整面积本工程土地平整共20个地块，共平整面积2254.20亩，划分为24个平整单元，共计调运土方29.44万m3，表土剥离总面积1164.77亩，剥离厚度20cm，剥离工程量15.53万m3。

2、渠道工程：本次工程田块整治后有现状渠道的均予以利用，规划8条农渠，总长5.491km，流量为0.20m3匀s。

3、田间道路工程：根据项目区道路现状和通行需要，本次规划生产路14条，总长10.167km，路面宽4.0m，路基宽5.0m，路面结构为土路，路面高出地面0.3m。

4、农田防护与生态环境保持工程：本工程项目区内共规划防护林16.694km，面积154.61亩，防护林宽度为6m(3行），林床深度0.3m，株行距为1.5x2.0m，种植杨树3.35万株。项目区外规划林带31.40亩，现状地类属性为裸土地，土层较薄，为保证成活率，采用开沟换填种植土，沟间距3.5m,断面为梯形，底宽0.6m,深I.0m，开口宽1.0m，株行距为1.2x3.5m，种植杨树0.50万株。

六、建设单位：叶城县依提木孔镇人民政府

七、建设期限：2025年。

八、相关要求：工程施工图必须严格按照批准的实施方案进行设计，要满足国家和自治区有关技术、消防、节能、安全和环保要求，严格落实安全生产责任制。

九、工程投资概算：工程总投资为395万元；其中工程部分投资363.38万元，其他工程投资13.45万元，基本预备费18.17万元。资金来源为叶城县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金等。

望接此批复后，请严格按照基本建设程序，依法依规办理项目用地、规划、能评、环评、施工许可等开工前期审批手续，项目建设资金、前置手续未落实前不得开工建设。严格按照批准项目的名称、内容和规模进行建设，不得擅自变更建设内容和建设规模。严禁截留、挤占和挪用项目资金，严禁新增政府债务或产生隐性债务风险。项目实施中严格遵守项目法人责任制、招投标制、项目监理制、合同管理制和竣工验收制的有关要求，确保如期完成项目建设任务，尽早发挥投资效益。加强项目事中事后监管，工程开工后及时通过自治区投资项目在线审批监管平台填报项目进展情况，做好项目调度工作。

**附件：**叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化(二期)建设项目投资概算表

叶城县发展和改革委员会

2025年2月21日

叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化(二期)建设项目

投资概算表

单位：万元

